; Installation INF for the Cypress Generic USB Driver for Windows 98ME/2000/XP
;

[Version]
Signature="$CHICAGO$"
DriverVer=09/15/2009,1.0
Class=USB
ClassGUID={36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
provider=%PROVIDER%


[SourceDisksNames]
1=%CYUSB_INSTALL%,,,

[SourceDisksFiles]
CyUsbME.sys = 1
CyUsb.sys = 1
CyUsb.spd = 1

[Manufacturer]
%MFGNAME%=Cypress

[Cypress]
; Cypress FX2LP default ID
;%VID_04B4&PID_8613.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_04B4&PID_8613

; Cypress FX1 default ID
;%VID_04B4&PID_6473.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_04B4&PID_6473

; Cypress FX2LP Example Device.  DVK firmware examples use this VID/PID
;%VID_04B4&PID_1004.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_04B4&PID_1004

;%VID_1F6D&PID_0064.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_1F6D&PID_0064
%VID_1F6D&PID_012C.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_1F6D&PID_012C


[DestinationDirs]
CyUsbME.Files.Ext = 10,System32\Drivers
CyUsb.Files.Ext = 10,System32\Drivers

[CyUsb]
CopyFiles=CyUsbME.Files.Ext
AddReg=CyUsbME.AddReg

[CyUsb.HW]
AddReg=CyUsb.AddReg.Guid

[CyUsb.NT]
CopyFiles=CyUsb.Files.Ext
AddReg=CyUsb.AddReg

[CyUsb.NT.HW]
AddReg=CyUsb.AddReg.Guid

[CyUsb.NT.Services]
Addservice = CyUsb, 0x00000002, CyUsb.AddService

[CyUsb.AddService]
DisplayName    = %CyUsb.SvcDesc%
ServiceType    = 1                  ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType      = 3                  ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl   = 1                  ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary  = %10%\System32\Drivers\CyUsb.sys
LoadOrderGroup = Base

[CyUsbME.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,CyUsbME.sys

[CyUsb.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,CyUsb.sys

[CyUsbME.Files.Ext]
CyUsbME.sys

[CyUsb.Files.Ext]
CyUsb.sys

[CyUsb.AddReg.Guid]
;HKR,,DriverGUID,,%CyUsb.GUID%

;---------------------------------------------------------------;

[Strings]
PROVIDER="AMTI"
MFGNAME="AMTI"
CYUSB_INSTALL="AMTI Device Installation Disk"
;VID_04B4&PID_8613.DeviceDesc="Cypress EZ-USB FX2LP - EEPROM missing"
;VID_04B4&PID_6473.DeviceDesc="Cypress EZ-USB FX1 - EEPROM missing"
;VID_04B4&PID_1004.DeviceDesc="Cypress EZ-USB Example Device"
;VID_1F6D&PID_0064.DeviceDesc="AMTI-100 C0 LOAD"
VID_1F6D&PID_012C.DeviceDesc="AMTI HPS-SC"
CyUsb.SvcDesc="Cypress Generic USB Driver"

;GG 09-22-2011 VIA SDK TOOL

CyUsb.GUID="{663395F8-8D99-43d7-B543-C39BAE28FD4F}"